附件1

设备需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 主要技术指标及功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调频发射机 | 2台 | 全固态，频率合成。  发射功率：50W  调频幅射：＜-60db  频偏：±75KHz  信噪比：＞80db  频响：20Hz-15KHz,±0.5db |
| 2 | 发射天线 | 2付 | 垂直极化全向天线。  工作频率：70-108MHz  增益：≥2.6db  驻波比：≤1.1  带宽：5MHz |
| 3 | 馈管 | 80米 | 阻抗：50Ω  衰耗值：＜0.02db/m |
| 4 | 天线立杆及防雷 | 2套 | 架设天线、三方拉 |
| 5 | 双卡录音机 | 2台 | 变速控制，杜比降噪、动态降噪功能。XLRM输出。 |